PRIJSLIJST (v1)

**BUITENKEUKEN EIGENHUIS NYC EN AFGELEIDE MODELLEN**

BASISMODEL BUITENKEUKEN EIGEN HUIS EN TUIN NYC:

Omschrijving: buitenkeuken in afmetingen B x D x H: 2000 x 700 x 940 mm.

Het keukenblad is een fractie breder en dieper, namelijk: B x D: 2005 x 705mm.

De stevige basis van de keuken is een gelast en vervolgens gepoedercoat stalen framewerk.

Het keukenblad is van beton.

Het middendeel van de keuken bestaat uit een dichte, eikenhouten kast met bodemplank, tussen-schap en achterwand. Het deurtje kan naar keuze links- of rechtsdraaiend worden gemaakt.

Links en rechts bevindt zich een inliggend houten schap, dat aan de voor-, achter,- en buitenzijde is omkaderd door het staal.

(\*) Prijs excl. BTW: € 2.395,00 incl. BTW

Opties:

* Schappen open delen links en rechts van beton: +/+ € 65,00 in. BTW
* Uitgevoerd met wielen (de hoogte van de keuken wijzigt niet): +/+ € 285,00 in. BTW
* Transport middels pallet-transport: +/+ € 135,00 in. BTW
* Plaatsing: km’s enkele reisafstand vanaf Uden N-B x € 1,40 +/+ € 150,00 in. BTW

EH&T NYC AFGELEID MODEL 1:

Omschrijving: buitenkeuken in afmetingen B x D x H: 1700 x 700 x 940 mm.

Het keukenblad is een fractie breder en dieper, namelijk: B x D: 1705 x 705 mm.

De schappen links en rechts van de dichte kast zijn (gemeten tussen het framewerk): 450 mm. i.p.v. 600 mm. breed.

Verder is de keuken identiek aan het basismodel buitenkeuken EH&T NYC.

(\*) Prijs excl. BTW: € 2.325,00 incl. BTW

Opties:

* Schappen open delen links en rechts van beton: +/+ € 55,00 in. BTW
* Uitgevoerd met wielen (de hoogte van de keuken wijzigt niet): +/+ € 285,00 in. BTW
* Transport middels pallet-transport: +/+ € 135,00 in. BTW
* Plaatsing: km’s enkele reisafstand vanaf Uden N-B x € 1,40 +/+ € 150,00 in. BTW

EH&T NYC AFGELEID MODEL 2:

Omschrijving: buitenkeuken in afmetingen B x D x H: 1800 x 700 x 940 mm.

Het keukenblad is een fractie breder en dieper, namelijk: B x D: 1805 x 705 mm.

De keuken is uitgevoerd met links en rechts een dichte, eikenhouten kast met bodemplank, tussen-schap en achterwand. Het middendeel is voor en achter open en is uitgevoerd met 2 schappen welke aan de voor- en achterzijde zijn omkaderd door het staal.

Het open middendeel is tussen de framewerk gemeten: 400 mm. breed

(\*) Prijs excl. BTW: € 3.175,00 incl. BTW

Opties:

* Schappen open deel midden van beton: +/+ € 55,00 in. BTW
* Uitgevoerd met wielen (de hoogte van de keuken wijzigt niet): +/+ € 285,00 in. BTW
* Transport middels pallet-transport: +/+ € 135,00 in. BTW
* Plaatsing: km’s enkele reisafstand vanaf Uden N-B x € 1,40 +/+ € 150,00 in. BTW

EH&T NYC AFGELEID MODEL 3:

Omschrijving: buitenkeuken in afmetingen B x D x H: 2200 x 800 x 940 mm.

Het keukenblad is een fractie breder en dieper, namelijk: B x D: 2205 x 805 mm.

De schappen links en rechts van de dichte kast zijn (gemeten tussen het framewerk): 700 mm. i.p.v. 600 mm. breed.

In de keuken zijn inbegrepen:

* Een uitsparing t.b.v. Weber BBQ 570;
* Levering van een zwarte inleg spoelbak van het NL merk Lorreine in afmetingen 40 x 40 cm.;
* Levering van een zwarte kraan Lorreine Medway

Verder is de keuken identiek aan het basismodel buitenkeuken EH&T NYC.

(\*) Prijs excl. BTW: € 3.565,00 incl. BTW

Opties:

* Schappen open delen links en rechts van beton: +/+ € 85,00 in. BTW
* Uitgevoerd met wielen (de hoogte van de keuken wijzigt niet): +/+ € 285,00 in. BTW
* Transport middels pallet-transport: +/+ € 135,00 in. BTW
* Plaatsing: km’s enkele reisafstand vanaf Uden N-B x € 1,40 +/+ € 150,00 in. BTW

EH&T NYC AFGELEID MODEL 4:

Omschrijving: buitenkeuken in afmetingen B x D x H: 2000 x 700 x 940 mm.

Het keukenblad is een fractie breder en dieper, namelijk: B x D: 2005 x 705mm.

In de keuken is geïntegreerd:

* Een uitsparing t.b.v. een ceramische bbq Monolith Classic

Verder is de keuken identiek aan het basismodel buitenkeuken EH&T NYC.

(\*) Prijs excl. BTW: € 2.485,00 incl. BTW

Opties:

* Schappen open delen links en rechts van beton: +/+ € 65,00 in. BTW
* Uitgevoerd met wielen (de hoogte van de keuken wijzigt niet): +/+ € 285,00 in. BTW
* Transport middels pallet-transport: +/+ € 135,00 in. BTW
* Plaatsing: km’s enkele reisafstand vanaf Uden N-B x € 1,40 +/+ € 150,00 in. BTW

\* Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (Uden N-B). Optioneel kunnen wij ook het transport naar uw woning verzorgen en desgewenst kunnen wij de keuken ook plaatsen op de gewenste locatie.

Verder verwijzen wij u graag naar onze Voorwaarden en Aandachtspunten, welke hieronder staan vermeld.

**Voorwaarden en Aandachtspunten:**

Bedankt voor uw interesse!

Onderstaand vind u verdere informatie over onze buitenkeukens en omschrijven wij de voorbereidingsfase voorafgaand aan de levering van uw buitenkeuken. Wij willen hiermee voorkomen dat er misverstanden optreden, zodat het proces straks vlekkeloos verloopt. Mocht u vragen hebben dan vernemen wij het uiteraard graag.

Beton-kleur:

Keuze uit onze 3 standaardkleuren:

* Warm grijs: standaard beton zonder toegevoegde kleurstof;
* Koud grijs: standaard beton met kleine hoeveelheid toegevoegde zwarte kleurstof (0,5% v.h. cementgewicht);
* Antraciet-grijs: standaard beton met maximale hoeveelheid toegevoegde zwarte kleurstof (5% v.h. cementgewicht)

Afwerking beton:

Liggende bladdelen en vensterbanken worden van onderen gestort; stollenwanden en andere staande elementen worden van binnen gestort; Plinten worden van achteren gestort. De stortzijde wordt afgespaand. Deze wijkt qua structuur af van de schoon beton-zijden; Randen en hoeken van de bladdelen worden afgerond met een kleine radius van ca. 2 mm., de randen van de stortzijden worden met een schuurklos licht afgeschuind (de scherpte eraf); Eventueel voorkomende kleine luchtbelletjes worden niet opgevuld om de beton-uitstraling maximaal te houden;

Werktekening:

Wij maken de productietekening op basis van door u aangeleverde gegevens, welke wij voorafgaand aan uw opdracht ter goedkeuring aan u zullen voorleggen;

Apparatuur:

Levering is exclusief verwijderen van verpakkingsmateriaal en exclusief montage van apparatuur, tenzij deze door ons worden geleverd; Het aansluiten van gas en elektra kunnen wij, i.v.m. ontbrekende certificering, niet voor u verzorgen.

Spoelbak en kraan:

Indien een spoelbak en kraan door ons worden geleverd en u heeft gekozen voor de optionele plaatsing van de buitenkeuken, monteren wij deze in het keukenblad;

Indien de rvs spoelbak door ons wordt geleverd, verlijmen wij deze in het keukenblad;

Het aansluiten van water en afvoer kunnen wij, i.v.m. ontbrekende certificering, niet voor u verzorgen;

Voorwaarden levering en algemene voorbereiding door klant:

Indien u zelf het transport verzorgd en zelf de bladen monteert (zonder onze hulp), dient u er rekening mee te houden dat de bladdelen tijdens het transport en bij de montage volledig dienen te worden ondersteund;

Het straatwerk (ondergrond buitenkeuken) dient vakkundig te zijn/worden aangelegd EN DIENT 100% WATERPAS TE ZIJN;

De keuken dient overkapt te worden opgesteld. Bij de fabricage houden wij er (uiteraard) rekening mee dat een buitenkeuken niet binnen staat, maar het houtwerk is niet bestand tegen blootstelling aan (regen)water. Het houtwerk kan dan teveel gaan uitzetten en zelfs gaan rotten;

Indien u ervoor kiest de buitenkeuken door ons te laten plaatsen, dient u ten tijde van uw bestelling de exacte locaties van electra-/gas-/water-/afvoer-aansluitingen c.q. -buizen aan ons door te geven zodat wij de benodigde uitsparingen kunnen verzorgen. Indien u de keuken zelf plaatst adviseren wij e.e.a. goed na te meten;

De aanwezigheid van eventuele kolommen / poeren / palen of afwerklatten dienen zijn van invloed op de beschikbare ruimte voor uw buitenkeuken. Ook hiervoor geldt dat u dit goed dient na te meten;

Bij uw keuze voor levering inclusief plaatsing van de buitenkeuken, dient de locatie van de buitenkeuken goed bereikbaar te zijn met onze montage-karren, wat inhoudt dat de ondergrond vanaf de losplaats tot aan de locatie van de buitenkeuken, eventueel d.m.v. rijplaten, verhard en vlak is; Eventuele hoogteverschillen kunnen wij NIET (!) overbruggen;

Alle doorgangen dien ruim voldoende breed te zijn, zodat onze montagekarren overal makkelijk doorheen kunnen. Eventueel aanwezige bochten moeten kunnen worden genomen;

Onze transportkarren waarmee wij de bladdelen naar binnen rijden, hebben grote, harde kunststof wielen die uw vloer niet snel zullen beschadigen. Om beschadiging van de vloer uit te sluiten kunt u desgewenst 3 mm. dik mdf op de vloer leggen.

Indien bovengenoemde voorbereidingen onvoldoende zijn getroffen, is dit van invloed op de uitvoering van de plaatsing van de buitenkeuken en kan dit helaas leiden tot oponthoud en/of meerwerk;

Bescherming en onderhoud beton:

Het keukenblad behandelen wij in onze fabriek met Lithofin MN Vlekstop, een impregneermiddel dat vlekvorming tegengaat. Dit product geeft het beton een natuurlijke uitstraling, de kleur wordt wat dieper. Vlekstop beschermt uw keukenblad niet overal tegen, zoals bijv. tegen zuren en agressieve schoonmaakmiddelen. U dient er rekening mee te houden dat het keukenblad door het gebruik een meer doorleefde uitstraling krijgt; Tijdens/na het gebruik kunt u het keukenblad afnemen met Lithofin MN EasyClean of een sopje van water en zuurvrij handafwasmiddel van het merk Neutral of Ecover; Desgewenst kunt u het keukenblad onderhouden met bijenwas, Politoer, groene zeep of lijnolie. Graag geven wij u uitleg over het gebruik hiervan. Tevens ontvangt u een gebruiks- en onderhoudsinstructie voor het betonnen keukenblad;

Leveringstermijn:

De levertijd is ca. 5 a 6 weken vanaf besteldatum.

Offerte – opdrachtbevestiging - facturatie:

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een offerte. Wanneer u de buitenkeuken bij ons wilt bestellen ontvangt u ter controle-goedkeuring onze opdrachtbevestiging. Nadat wij deze door u ondertekend retour hebben ontvangen ontvangt u onze ingangsfactuur, zijnde 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van uw betaling gaat de leveringstermijn in en plannen wij de productie definitief in. Het restantbedrag factureren wij omstreeks de ingeplande leverdatum. Uw betaling hiervan dient daags voor de afgesproken leverdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven;

Overige voorwaarden:

Voor niet nader genoemde voorwaarden en aandachtspunten geldt, dat wij de Algemene Voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014, zoals opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), hanteren